|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy dla części 1 Odzież ochronna i obuwie ochronne warsztatowe** |
| Lp. | Nazwa towaru | Ilość |  Netto za 1 sztukę  | Podatek VAT  | Wartość Brutto oferty  |
| 1 | 1030 rękawice robocze wykonane z PCV | 3 szt. |  |  |  |
| 2 | 1055 rękawice robocze antyprzecięciowe | 3 szt. |  |  |  |
| 3 | 1003/OX LATEKS rękawice robocze powlekane lateksem | 10 szt. |  |  |  |
| 4 | MAS W maseczka trójwarstwowa z polipropylenu 100 sztuk | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | PLASTMAL pasta BHP do mycia rąk ze ścierniwem i balsamem 500 ml | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | OO - ALABAMA okulary ochronne przeciwodpryskoweSpecyfikacja: posiadają klasę optyczną 1od wewnątrz okularów znajduje się ochronna pianka z tworzywa EVA, która zapewnia idealne dopasowanie okularówszybki wykonane są z poliwęglanuramiona wykonane z nylonu, co zapobiega uwieraniuchronią przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)spełniają wymagania normy EN166. | 2 szt. |  |  |  |
| 7 | UVEX okulary UV ochronne UX-OO-PHEOSCX, przeciwodpryskowe, nieparująceSpecyfikacja:Przeciwodpryskowe okulary ochronne UVEX z serii UX-OO-PHEOSCX T szybki UV przeźroczyste, nieparujące.Kolor: przeźroczysteNorma / Certyfikat: CE kategoria II, EN166 | 2 szt. |  |  |  |
| 8 | Wkład do apteczki DIN 13157 wyposażenie apteczkiSpecyfikacja: Norma / Certyfikat: DIN 13157, Certyfikat CEWyposażenie apteczki: plaster z opatrunkiem 6x10 cm (8 szt.)plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)zestaw plastrów, 4 rodzajebandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.)bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)rękawiczki winylowe (2 pary)chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.)chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.)bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (3 szt.)bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (1 szt.)kompres na rany 10x10 cm (6 szt.)kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.)zimny kompres (1 szt.)chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 szt.)koc termiczny 160x210 cm (1 szt.)nożyczki 19,5 cm (1 szt.)torba foliowa (2 szt.)aparat do sztucznego oddychaniainstrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | ORION DAVID CXS szorty letnie z przewagą bawełny, spodenki robocze - rozmiar 50Specyfikacja:Norma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria ITyp tkaniny: wysokogatunkowa 240gSkład tkaniny: bawełna 60% + poliester 40%Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniuSzwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowaneWykonanie: Szorty posiadają dwie kieszenie górne, dwie kieszenie z tyłu oraz dwie kieszenie na lewej nogawce zapinane na rzep i potrójną kieszonkę na prawej nogawce. W pasie guma ściągająca zapewniająca idealne dopasowanie się do sylwetki. Wyposażone w szlufki na pasek i końcówkę do przypięcia kluczy. | 2 szt. |  |  |  |
| 10 | ADLER koszulka polo męska z przewagą bawełny 200g różne kolory - kolor granatowy - rozmiar MSpecyfikacja:Kolekcja: Trwała koszulka polo męska z kolekcji ADLER PIQUE z przewagą bawełny 65% o gramaturze 200 g.Kolor: granatowyKrój: luźny, uniwersalnyNorma / Certyfikat: OEKO TEX STANDARD 100Rodzaj tkaniny: bawełna 65% + poliester 35%, tkanina o strukturze pique i gramaturze 200 g (kolor 12- 85%bawełny+15% wiskozy)Temperatura prania: 40 CWykonanie: rwała koszulka o splocie pique i gramaturze 200g. Dodatek poliestru sprawia, że koszulka nie odbarwia się i nie zmienia fasonu tak łatwo. Posiada kołnierzyk przy szyi i zapięcie na guziki, taśmę wzmacniającą na karku, podwójne szwy, lamówkę przy rękawach i przy kołnierzyku. | 2 szt. |  |  |  |
| 11 | SARA POSEJDON spodnie robocze do pasa z tkaniny opornej na rozdarcie - rozmiar XLSSpecyfikacja:kolor: grafitowy, bardzo ciemny szary z czarnymi i pomarańczowymi wstawkamiAsortyment kolekcji: bluza, spodnie ogrodniczki, ogrodniczki monterskie, spodnie do pasa, spodnie 3/4, szorty, kurtka ocieplana, ogrodniczki ocieplaneNorma / Certyfikat: EN 20340, CE kategoria ITyp tkaniny: wysokogatunkowa typu canvas o zwiększonej oporności na rozdarcie 250gSkład tkaniny: bawełna 35% + poliester 65%Temperatura prania: 60 C, bardzo niska kurczliwość, brak deformacji po wielokrotnym praniuSzwy: trzyigłowe i dwuigłowe, ryglowaneWzmocnienia na kolanach dodatkowa tkanina ochronnaWykonanie: Spodnie robocze polecane do prac monterskich, brukarskich czy stolarskich, wykonane z tkaniny o wysokich parametrach zabezpieczających przed rozdarciem czy przetarciem. Spodnie do pasa ze zwężanymi nogawkami u dołu i wzmocnieniami na kolanach z miejscem na nakolannki piankowe. Wyposażone w kieszenie z przodu, jedną kieszeń z tyłu, kieszeń na metrówkę, uchwyt na młotek. W pasie posiadają gumkę ściąganą do indywidualnej regulacji obwodu. | 2 szt. |  |  |  |
| 12 | ZEPHYR półbuty ZX45 S1 ESD lekkie buty robocze - rozmiar 42Specyfikacja:Kategoria ochrony: S1Norma: EN 20345 S1 ESDCertyfikat: CE kategoria II Cholewka: ze skóry zamszowej Wyściółka: z przewiewnej tkaniny, wyjmowana wkładka Podnosek: uderzenia do 200J / zgniecenia 15kN, metalowyWkładka antyprzebiciowa: Amortyzacja pięty:Podeszwa: gumowa antypoślizgowa, urzeźbiona, odporna na oleje, benzynę i rozpuszczalnikiMateriał podeszwy: gumaAntyelektrostatyczne: Elementy metalowe:ESD: TAK | 2 szt. |  |  |  |
| 13 | Nauszniki DEXTERSpecyfikacja:Rozmiar: uniwersalnyMateriał wykonania: tworzywo sztuczne, guma, metalKolor: NiebieskiZabezpiecza przed: wysokim hałasem | 10 szt. |  |  |  |
| 14 | Rękawice nitrylowe PP101001-1-9L rozm. 9 DEXTER | 2 szt. |  |  |  |
| 15 | Taśma sygnalizacyjna SCLEY | 3 szt. |  |  |  |
| 16 | Znak informacyjny NAKAZ STOSOWANIA OCHRONY OCZU | 7 szt. |  |  |  |
| 17 | Kask budowlany ZIRC1JA DELTA PLUS | 1 szt. |  |  |  |
| 18 | Okulary ochronne C 11410574Specyfikacja:Zabezpiecza przed: uszkodzeniem oczuOdporność na zarysowanie: nieZgodność z normą EN: takKolor: PrzezroczystyRozmiar: uniwersalny | 5 szt. |  |  |  |
| 19 | Taśma EXTREME OUTDOOR TESASpecyfikacja:Długość (w m): 20Szerokość (w mm): 48Odporna na wodę, niezwykle wytrzymałaZastosowanie: Na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, do różnych powierzchni | 1 szt. |  |  |  |
|  | **Razem wartość zamówienia**  | x |  |

 ................................., dnia ...............................

 …....................................................

*pieczątka/i imienna/e i*

*podpis/y upoważnionego/ych*

*przedstawiciela/i wykonawcy*